[image: ]Este sería el motor 1 de 25cv
[image: ]Este sería el motor 2 de 15cv
                                           Bornero cuadro
Salida contactor de línea  K1                                               Salida contactor Estrella-Triangulo K2-K3
	L1
	L2
	L3
	
	
	L1
	L2
	L3

	Umotor1
	Vmotor1
	Wmotor1
	
	
	W2motor1
	U2motor1
	V2motor1

	Umotor2
	Vmotor2
	Wmotor2
	
	
	W2motor2
	U2motor2
	V2motor2


El primer conmutador debería conmutar la salida del motor 1 o el motor 2.
Ahora bien que debería de hacer para que funcionaran uno u otro motor con el tema de la conexión estrella-triangulo.
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